SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7

ROZEBRANIE POKRYCIA

# Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót - Rozebranie pokryć dachowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiOR

1.3.1. Rozebranie pokryć dachowych.

# 2. Materiały

2.1. Materiały -wymagania ogólne

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.2. Materiały

Demontaż pokryć dachowych należy przeprowadzić z segregacją materiału. Materiał nie nadający się do ponownego montażu należy wywieźć do utylizacji. Rozbiórkę lub ociosanie elementów drewnianych należy przeprowadzić bez odzysku materiałów. Materiały uzyskane z rozbiórki należy posegregować i wywieźć do utylizacji. Należy przeprowadzić demontaż instalacji odgromowej. Wykonawca przedstawi podczas odbioru robót dokumenty świadczące o prawidłowym, zgodnym z zasadami ochrony środowiska, wywozie materiałów pochodzących z demontażu.

# 3. Sprzęt

Sprzęt - wymagania ogólne

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 00"Wymagania ogólne" pkt 3. 4.

# Transport

4.1 Wymagania ogólne dotyczace transportu podano w SST 00 "Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem

# 5. Wykonanie robót

5.1. Wykonanie robót -zasady ogólne

5.1.1. Zasady ogólne wykonania robót podano w SST 00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:–teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

5.3.Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.(1)Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. . Materiał odnieść poza obręb budynku.

# 6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola jakości robót -zasady ogólne Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST 00 "Wymagania ogólne" pkt 6.

# 7. Obmiar robót

7.1. Obmiar robót -zasady ogólne Zasady ogólne obmiaru robót podano w: -specyfikacji technicznej SST00"Wymagania ogólne" pkt 7 -założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01, KNR 4047.2. Obmiar robót -zasady szczegółowe Zasady szczegółowe przedmiaru podane sa: -w katalogu KNR 4-01 i KNR 404, TZKNRB –rozdziały dotyczące robót rozbiórkowych pokryć dachowych, wymiany elementów drewnianych.

# 8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót -zasady ogólne Zasady ogólne odbioru robót podano w SST00"Wymagania ogólne" pkt 8.

# 9. Podstawa płatności

9.1. Podstawa płatności -zasady ogólne Zasady ogólne dotyczące podstawy płatności podano w SST00pkt 9.

# 10. Przepisy związane

10.1. Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w SST 00 pkt 10.

10.2.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru .

10.3.Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru